**SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY a TECHNICKÉ POŽIADAVKY/PARAMETRE**

**Predmet zákazky: Obstaranie zariadení pre spracovanie a zhodnotenie BRO**

**Identifikácia Obstarávateľ (osoba s dotáciou 50% finančných prostriedkov)**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | **MH ASIST, s.r.o.,** |
| Sídlo: | **Partizánska 1859/33, 038 53 Turany** |
| IČO: | **52952355** |
| DIČ: | **2121188487** |

**Identifikácia uchádzača**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: \* |  |
| Telefón: |  |
| E-mail: |  |
| Dátum vypracovania ponuky: |  |
| Miesto: |  |
| Kontaktná osoba: |  |

Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností: **Uchádzač vyplní zelené označené časti**

Predmet zákazky:

**Ťažné vozidlo – Kolesový traktor s čelným nakladačom**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť | Charakteristika parametra  - požadovaná hodnota parametra | Návrh uchádzača  - požadovaný údaj |
| Minimálny výkon traktora | 83 kW | hodnota |
| Počet valcov | Min. 4 valce (vrátane ) | hodnota |
| Palivová nádrž | Min. 200 l | hodnota |
| Alternátor | Min. 110 A | hodnota |
| Dĺžka | Min. 4700mm a max. 5000 mm | hodnota |
| Šírka | Min. 2200mm a max.2500 mm | hodnota |
| Prevádzková hmotnosť | Max. 7 t | hodnota |
| Hydraulické čerpadlo pre riadenie | Min. 39 l | hodnota |
| Zubový hydrogenerátor | Min 85l/min. | hodnota |
| Odpružená predná náprava | ÁNO | áno/nie |
| Odpružená kabína | ÁNO | áno/nie |
| Závažie do zadných kolies | Spolu min. 350 kg | hodnota |
| Spodná ťažná lišta | ÁNO | áno/nie |
| Dvojokruhové vzduchové brzdy | ÁNO | áno/nie |
| Klimatizácia | ÁNO | áno/nie |
| LED pracovné svetlá | Min. 3ks | hodnota |
| Sedadlo spolujazdca | ÁNO | áno/nie |
| Rádio | ÁNO | áno/nie |
| Čelné závažie | ÁNO | áno/nie |
| Čelný nakladač | ÁNO | áno/nie |
| Lopata k čelnému nakladaču | ÁNO | áno/nie |
| Technický preukaz | ÁNO | áno/nie |
| Zaškolenie obsluhy | ÁNO | áno/nie |
| Spustenie stroja do prevádzky | ÁNO | áno/nie |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Názov, značka, typ |
| **Ťažné vozidlo – Kolesový traktor s čelným nakladačom** |  |

Prídavné zariadenia:

**Drvič s hydraulickým nakladačom - Kompostovací voz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť | Charakteristika parametra  - požadovaná hodnota parametra | Návrh uchádzača  - požadovaný údaj |
| Kompostovací voz | 1 ks | hodnota |
| Celková dĺžka bez ramena | Min. 5 000 mm | hodnota |
| Celková šírka | Min. 2000 mm Max. 2 500 mm | hodnota |
| Celková výška | Min. 2 200 mm Max. 2 500 mm | hodnota |
| Hmotnosť bez ramena | Max. 3 500kg | hodnota |
| Počet tenzometrov | Min. 2 ks | hodnota |
| Hrúbka závitovky | Min 12 mm | hodnota |
| Hrúbka dna | Min. 8 mm | hodnota |
| Vlastný hydraulický systém | ÁNO | áno/nie |
| Nože z vysoko odolnej ocele | ÁNO | áno/nie |
| Pohon pomocou hriadeľa traktora | ÁNO | áno/nie |
| Osvetlenie | ÁNO | áno/nie |
| Prevodovka s reverzným chodom | ÁNO | áno/nie |
| Prevodovka závitoviek cez ozubené kolesá | ÁNO | áno/nie |
| Pneumatický brzdový systém s ručnou brzdou | ÁNO | áno/nie |
| Hydraulické nastavenie sklonu dopravníka | ÁNO | áno/nie |
| Hydraulická ruka s drapákom | ÁNO | áno/nie |
| Zdvih drapáku | Min. 300 kg | hodnota |
| Dosah drapáku | Min. 5 m | hodnota |
| Technický preukaz | ÁNO | áno/nie |
| Zaškolenie obsluhy | ÁNO | áno/nie |
| Spustenie stroja do prevádzky | ÁNO | áno/nie |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Názov, značka, typ |
| **Drvič s hydraulickým nakladačom - Kompostovací voz** |  |

**Vlek na približovanie odpadu – traktorový náves**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť | Charakteristika parametra  - požadovaná hodnota parametra | Návrh uchádzača  - požadovaný údaj |
| Traktorový náves | 1 ks | hodnota |
| Celková hmotnosť | Min. 6 100 kg | hodnota |
| Užitočná hmotnosť | Min. 4 100 kg | hodnota |
| Celková dĺžka návesu | Min. 5 500 mm | hodnota |
| Celková šírka návesu | Min. 2 200 mm | hodnota |
| Celková výška návesu | Min. 1 500 mm | hodnota |
| Podvozok | Min. 1 nápravový (vrátane ) | hodnota |
| Povolená rýchlosť | Min. 20 km/h | hodnota |
| Rezerva s držiakom | ÁNO | áno/nie |
| Zosilnená podlaha | ÁNO | áno/nie |
| Nádstavba | Min. 800 mm | hodnota |
| Technický preukaz | ÁNO | áno/nie |
| Záruka | Min. 12 mesiacov | hodnota |
| Zaškolenie obsluhy | ÁNO | áno/nie |
| Spustenie stroja do prevádzky | ÁNO | áno/nie |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Názov, značka, typ |
| **Vlek na približovanie odpadu – traktorový náves** |  |

**Nosič náradia s hydraulickou rukou – Mulčovacie ramená**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť | Charakteristika parametra  - požadovaná hodnota parametra | Návrh uchádzača  - požadovaný údaj |
| Mulčovacie ramená | 1 ks | hodnota |
| Horizontálny dosah | Min. 6 000 mm | hodnota |
| Vertikálny dosah | Min. 6 000 mm | hodnota |
| Hmotnosť mulčovacieho ramena | Max. 1300 kg | hodnota |
| Nádrž na hydraulický olej | Min. 170 l | hodnota |
| Hydraulická protinárazová poistka | ÁNO | áno/nie |
| Oporný valec | ÁNO | áno/nie |
| Chladič oleja | ÁNO | áno/nie |
| Držiak stabilizátorov | ÁNO | áno/nie |
| Stabilizátory proti bočnému nakloneniu | ÁNO | áno/nie |
| Vývodový hriadeľ | ÁNO | áno/nie |
| Žacia hlava | ÁNO | áno/nie |
| Hlavica vybavená rotorom pre nálety | ÁNO | áno/nie |
| Kopírovanie terénu | ÁNO | áno/nie |
| Oporný valec | ÁNO | áno/nie |
| Zaškolenie obsluhy | ÁNO | áno/nie |
| Spustenie stroja do prevádzky | ÁNO | áno/nie |
| Zariadenie je vybavené vlastným hydraulickým systémom | ÁNO | áno/nie |
| Zadné dopravné osvetlenie | ÁNO | áno/nie |
| Záruka | Min. 12 mesiacov | hodnota |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Názov, značka, typ |
| **Nosič náradia s hydraulickou rukou – Mulčovacie ramená** |  |

**Vyplňte prílohu č.1 Sumárny list cenovej ponuky a technické požiadavky, na miestach označených zelenou farbou, kde je uvedené „***hodnota“* **vpíšte hodnotu Vami ponúkaného zariadenia, kde je** „*áno/nie“* **uveďte čo platí pre Vami ponúkané zariadenie, následne podpíšte oprávnenou osobou, v prípade používania pečiatky použite pečiatku. Sken originálu predložte ako Vašu ponuku.**

**Cenová ponuka:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov zariadenia/položka** | **Cena v EUR bez DPH** | **DPH** | **Cena v EUR s DPH** |
| Ťažné vozidlo – Kolesový traktor s čelným nakladačom |  |  |  |
| Drvič s hydraulickým nakladačom - Kompostovací voz |  |  |  |
| Vlek na približovanie odpadu – traktorový náves |  |  |  |
| Nosič náradia s hydraulickou rukou – Mulčovacie ramená |  |  |  |
| **Cena celkom** |  |  |  |

**Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou.**

......................................................

konateľ spoločnosti, resp. splnomocnená osoba